1. Характеристики комбайна EBZ260

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 参数 |
| Общий вес | | | | 90000kg |
| размеры | Длинна | | | 123000mm |
| Ширина | Ширина приемного бункера | | 3600/3200/2800mm |
| Ширина самого комбайна | | 2610mm |
| Высота | Самая высокая точка комбайна | | 2700mm |
| Высота комбайна | | 1802mm |
| Глубина | | | 275mm |
| Дорожный просвет ( клиренс) | | | 260mm |
| Диапазон позиционирования | | высота | 5015mm |
| ширина | 6300mm |
| Общая площадь | 32m2 |
| Максимальная прочность на сжатие | | | | ≤80/60MPa |
| Способность к сползанию | | | | ±18° |
| Скорость движения | | | | 0-6.5m/min |
| Коэффициент грунта | | | | 0.165MPa |
| Энерго мощность | | | | 435kW |
| Мощность двигателя бурения | | | | 260/200kW |
| Мощность двигателя насосной станции | | | | 160kW |
| Напряжение питания | | | | AC1140V |
| Частота напряжения | | | | 50Hz |
| Скорость вращения режущей головки | | | | 54/27r/min |
| Ширина между траков гусениц внутри | | | | 650mm |
| Ширина между траков гусениц внешняя | | | | 2610mm |
| Давление подачи воды | | | | Внешняя подача воды ≥3MPa |
| Внутренняя подача воды ≥1MPa |
| Максимальный размер несъемной части | | | | 3800×1500×1500mm |
| Вес несъемной части | | | | 9000kg |