1. Характеристики комбайна EBZ260

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| Общий вес  | 90000kg |
| размеры | Длинна  | 123000mm |
| Ширина | Ширина приемного бункера | 3600/3200/2800mm |
| Ширина самого комбайна | 2610mm |
| Высота | Самая высокая точка комбайна | 2700mm |
| Высота комбайна | 1802mm |
| Глубина | 275mm |
| Дорожный просвет ( клиренс) | 260mm |
| Диапазон позиционирования | высота | 5015mm |
| ширина | 6300mm |
| Общая площадь | 32m2 |
| Максимальная прочность на сжатие  | ≤80/60MPa |
| Способность к сползанию  | ±18° |
| Скорость движения | 0-6.5m/min |
| Коэффициент грунта | 0.165MPa |
| Энерго мощность | 435kW |
| Мощность двигателя бурения | 260/200kW |
| Мощность двигателя насосной станции | 160kW |
| Напряжение питания | AC1140V |
| Частота напряжения  | 50Hz |
| Скорость вращения режущей головки | 54/27r/min |
| Ширина между траков гусениц внутри | 650mm |
| Ширина между траков гусениц внешняя | 2610mm |
| Давление подачи воды | Внешняя подача воды ≥3MPa |
| Внутренняя подача воды ≥1MPa |
| Максимальный размер несъемной части | 3800×1500×1500mm |
| Вес несъемной части | 9000kg |